Hewlett Packard

HP 1920 Series

HP 1920 Series Switch default username and password

Username: admin

Password: <blank>

Configuración Minicom

pu port /dev/ttyUSB0 pu baudrate 38400 pu bits 8 pu parity N pu stopbits 1 pu hasdcd No pu rtscts No pu xonxoff No